**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Izglītības uz zinātnes ministrijas organizētajā cenu aptaujā

**Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 evakuācijas ceļos esošo durvju aprīkošanai ar durvju pašaizveres mehānismiem**

1. IESNIEDZA

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Interneta adrese: |  |
| Tālr. |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

2. PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 evakuācijas ceļos esošo durvju aprīkošanai ar durvju pašaizveres mehānismiem**

1. **Iepirkuma priekšmets**
   1. Durvju pašaizveres mehānismu (turpmāk – aprīkojums) piegāde, uzstādīšana un regulācija Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas (turpmāk – ēka vai objekts) evakuācijas ceļos esošajām durvīm (viss kopā turpmāk – pasūtījums).
2. **Tehniskā informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Pasūtījuma izpildes ietvaros izpildītājs veic 16 (sešpadsmit) durvju komplektu aprīkošanu ar durvju pašaizveres mehānismiem.
   2. Pasūtījuma apjomu veido:
      1. četrpadsmit koka iekšdurvju komplekti:
         1. vienpadsmit durvju komplekti ar durvju vērtnes platumu līdz 95 cm un durvju vērtnes svaru līdz 80 kg (četrām durvīm vēršanās virziens labais, durvju pašaizveres mehānismi baltā krāsā un septiņām durvīm vēršanās virziens kreisais, no kuriem pieci durvju pašaizveres mehānismi baltā krāsā, viens durvju pašaizveres mehānisma komplekts pelēkā krāsā un viens durvju pašaizveres mehānisma komplekts tumši brūnā krāsā);
         2. trīs durvju komplekti ir ar durvju vērtnes platumu līdz 70 cm un durvju vērtnes svaru līdz 80 kg, vēršanās virziens divām durvīm labais, durvju pašaizveres mehānismi baltā krāsā, vēršanās virziens vienām durvīm kreisais, durvju pašaizveres mehānisms baltā krāsā;
      2. viens metāla ārdurvju komplekts ar durvju vērtnes platumu līdz 95 cm un durvju vērtnes svaru līdz 50 kg, vēršanās virziens labais, durvju pašaizveres mehānisms tumši brūnā krāsā;
      3. vienas koka ārdurvju komplekts ar durvju vērtnes platumu līdz 70 cm un durvju vērtnes svaru līdz 40 kg, vēršanās virziens kreisais, durvju pašaizveres mehānisms tumši brūnā krāsā.
   3. Durvju pašaizveres mehānismus ir paredzēts uzstādīt durvju vērtnēm no durvju kārbas iekšējās puses.
   4. Pasūtījuma izpildē izmantotajam aprīkojumam ir jābūt ražotāja izsniegtajai ekspluatācijas īpašību deklarācijai.
   5. Tehniskās un funkcionālās prasības durvju pašaizveres mehānismiem (aprīkojumam jāatbilst šajā apakšpunktā noteiktajām prasībām, taču vienlaikus aprīkojums var būt nodrošināts arī ar papildus funkcijām):
      1. Darbības veida noslodze ir paredzēta ekspluatācijai publiskos objektos;
      2. Regulējams aizvēršanas ātrums un spēks;
      3. Aizvēršanas spēks pēc EN 1154 : EN 1-6;
      4. Atvēršanas leņķis ne mazāks par 160° (nodrošina durvju vērtnes atvēršanu ne mazāku par 160O leņķī attiecībā pret durvju kārbu);
      5. Regulējama mehāniska gala piecirtiena funkcija, kas ar paātrinājumu ievelk durvju vērtni durvju kārbā aizvērtā stāvoklī;
      6. Iespēja durvju vērtni fiksēt atvērtā stāvoklī ne mazāk kā 180O leņķī attiecībā pret durvju kārbu;
      7. Tehnisko parametru regulācija tiek nodrošināta no mehānisma priekšējās vai sānu malas (neveicot mehānisma demontāžu).
3. **Pasūtījuma izpildes vispārīgie noteikumi**
   1. Izpildītājs izpilda un nodot pasūtījumu pasūtītājam ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
   2. Izpildītājs pasūtījuma izpildi veic atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
   3. Izpildītājs nodrošina pasūtījuma izpildē uzstādītā aprīkojuma un tā komponenšu nepārtrauktas darbības garantiju 24 mēnešu periodā (turpmāk – garantijas periods) no izpildītāja un pasūtītāja abpusēji parakstīta pasūtījuma izpildes pieņemšanas nodošanas akta dienas.
   4. Ja garantijas periodā aprīkojuma darbībā tiek konstatēti funkcionāli vai vizuāli defekti, un kuru rašanās iemesls nav saistīts ar pretēji aprīkojuma lietošanas instrukcijā noteiktajam, izpildītāja ir jāveic uzstādītā aprīkojuma regulācija, remonts vai maiņa. Aprīkojuma remonta periodā izpildītājam ir jāveic līdzvērtīgu iekārtu piegāde un uzstādīšana objektā (lai objektā netiktu pārtraukta iespēja nodrošināt evakuācijas ceļu atbilstību atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”), kā arī nepieciešamības gadījumā jāveic iekārtu regulācija atbilstoši pasūtītāja pārstāvja prasībām.
4. **Pasūtījuma izpildes tehniskie noteikumi**
   1. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā, pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas objektā, iesniedz pasūtītāja pārstāvim līguma izpildē piesaistīto darbinieku sarakstu, kuri veiks ar pasūtījuma izpildi saistītas darbības objektā.
   2. Izpildītāja darbiniekiem piekļuve objekta telpām, kurās būs nepieciešams veikt ar pasūtījuma izpildi saistītas darbības tiks nodrošināta darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (laiku vienu darba dienu iepriekš saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi).
   3. Izpildītāja darbiniekiem, atbilstoši tehniskās specifikācijas 3.1. un 3.2.apakšpunktā noteiktajam, piekļuve objekta telpām, kurās būs nepieciešams veikt ar pasūtījuma izpildi saistītas darbības tiks nodrošināta pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas apsargam.
   4. Izpildītājam pasūtījuma izpildes laikā, veicot ar pasūtījuma izpildi saistītas darbības objektā, tiks nodrošināta iespēja ēkas iekšpagalmā novietot vienu vieglo transportlīdzekli.
   5. Izpildītājam pasūtījuma izpildes laikā ēkā tiks nodrošināta slēdzama telpa 30 m2 platībā, aprīkojuma un instrumentu glabāšanai.
   6. Izpildītājam pasūtījuma izpildes laikā objektā radušies putekļi un būvgruži, pasūtījuma izpildes vietās un zonās kuras tiek izmantotas materiālu un instrumentu takelāžai, ir jāsavāc 15 minūšu laikā - tiklīdz pasūtījuma izpildes zonā ir pabeigti darbi kuru veikšanas laikā veidojas putekļi.
5. **Pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības dalībai iepirkumā**
   1. Pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz viena līdzvērtīga pasūtījuma izpildē. Par līdzvērtīgiem pasūtījumiem tiks uzskatīti pasūtījumi, kuros pretendents ir veicis durvju aprīkošanu ar durvju pašaizveres mehānismiem vismaz pusē no tehniskās specifikācijas 2.1.apakšpunktā noteiktā iepirkumu priekšmeta apjoma.
   2. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic objekta evakuācijas ceļos esošo durvju apsekošana – iespējamā tehniskā izpildījuma precizēšanai kas saistīts ar aprīkojuma uzstādīšanu.
   3. Pasūtījuma zonu apsekošanu ir iespējams veikt pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.15, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.
   4. Pasūtījuma zonu apsekošanu ir nepieciešams pieteikt informējot pasūtītāja pārstāvi - Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta vecāko speciālistu Jēkabu Žuku – Roži (tālrunis: 67047913, 28359204, e-pasts: jekabs.zuks\_roze@izm.gov.lv).
6. **Pasūtījuma apmaksas kārtība**
   1. Līguma summa par līguma noteikumiem atbilstoša pasūtījuma saņemšanu tiks izmaksāta izpildītājam pēc izpildītāja un pasūtītāja abpusēji parakstīta pasūtījuma izpildes nodošanas un pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas no izpildītāja.
7. **Piedāvājuma iesniegšanas noteikumi**
   1. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu aizpildot finanšu piedāvājuma veidlapas (tehniskās specifikācijas pielikums) paraugu, norādot pasūtījuma izpildes summu *euro* (bez PVN) par pasūtījuma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
   2. Pretendents iesniedzot cenas piedāvājumu iesniedz arī aprīkojuma tehnisko parametru atbilstību apliecinošo dokumentāciju atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.4. un 2.5.apakšpuktā noteiktajam.
8. **Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji**

8.1. Pasūtītājs izvērtē pretendenta piedāvātā aprīkojuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām (vadoties pēc tehniskās specifikācijas 2.4. un 2.5. apakšpunktos noteiktajām tehniskajām un funkcionālajām prasībām).

8.2. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenas piedāvājumu, kas atbilst pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

8.3. Piedāvājumu salīdzināšanā tiks izmantotas pretendentu finanšu piedāvājumos norādītās summas bez PVN.

Pielikums

(veidlapa)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(norāda pretendenta nosaukumu un reģistrācijas Nr.)

**Finanšu piedāvājums**

**Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 evakuācijas ceļos esošo durvju aprīkošanai ar durvju pašaizveres mehānismiem**

Rīgā, 2021.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kopējās pakalpojuma izmaksas: EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (bez PVN).**

**Pretendenta pieredze līdzvērtīgu pasūtījumu izpildē:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(norāda pasūtītāja nosaukumu, tālruņa Nr., pakalpojuma izpildes veidu un vietu)

Apliecinām, ka finanšu piedāvājums ir sastādīts atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Pakalpojuma piedāvājuma izmaksas ir spēkā 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Paraksts[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums[[2]](#footnote-2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skatīt iepriekšējo atsauci. [↑](#footnote-ref-2)