**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu aprīkošana ar ugunsdzēsības krānu skapjiem vai spolēm, šļūtenēm un stobriem

IESNIEDZA

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Tālr. |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

**1. Iepirkuma priekšmets**

1.1. Ugunsdzēsības krānu skapju vai šļūteņu spoļu, šļūteņu un stobru (turpmāk aprīkojums) piegāde un uzstādīšana Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā.

**2. Darba izpildes vieta (turpmāk arī – Objekts)**

2.1. Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050

**3. Tehniskā informācija par iepirkuma priekšmetu**

3.1. Pasūtījuma izpildes ietvaros Izpildītājs veic 18 ugunsdzēsības ūdensvada krānu apsekošanu un mērījumus trīs rezerves kāpņu telpās ugunsdzēsības krānu skapju vai šļūteņu spoļu piegādei, uzstādīšanai un aprīkošanai ar vismaz 20m garām ugunsdzēsības šļūtenēm un ugunsdzēsības stobriem.

3.1.1. Rezerves kāpņu telpā “Valnītis” 6 (sešos) stāvos,

3.1.2. Rezerves kāpņu telpā “Telefoncentrāle” 6 (sešos) stāvos,

3.1.3. Rezerves kāpņu telpā “melnajā” 6 (sešos) stāvos.

3.2. Iekšējās ugunsdzēsības krāniem jābūt aprīkotiem atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

3.3. Ugunsdzēsības krānu skapji vai šļūteņu spoles tiek uzstādītas ņemot vērā jau eksistējošo ugunsdzēsības krānu atrašanās vietas.

3.4. **Šļūtenes garumam jābūt vismaz 20m un pievienotajam stobram jānodrošina kompaktu strūkla un ir jābūt noslēdzamam.**

**4. Pasūtījuma izpildes vispārīgie noteikumi**

4.1. Izpildītājs izpilda un nodot Pasūtījumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

4.2. Izpildītājs Pasūtījuma izpildi veic atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

4.3. Izpildītājs nodrošina Pasūtījuma izpildē uzstādītā aprīkojuma un tā komponenšu nepārtrauktas darbības garantiju 12 mēnešu periodā (turpmāk – garantijas periods) no Izpildītāja un Pasūtītāja abpusēji parakstīta Pasūtījuma izpildes pieņemšanas nodošanas akta dienas.

4.4. Ja garantijas periodā aprīkojuma darbībā tiek konstatēti funkcionāli vai vizuāli defekti, un kuru rašanās iemesls nav saistīts ar pretēji aprīkojuma lietošanas instrukcijā noteiktajam, Izpildītājam ir jāveic uzstādītā aprīkojuma regulācija, remonts vai maiņa.

4.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt pasūtījuma apjomu atkarībā no nepieciešamības.

**5. Pasūtījuma izpildes tehniskie noteikumi**

5.1. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā, pirms Pasūtījuma izpildes uzsākšanas Objektā, iesniedz Pasūtītāja pārstāvim līguma izpildē piesaistīto darbinieku sarakstu, kuri veiks ar Pasūtījuma izpildi saistītas darbības Objektā.

5.2. Izpildītāja darbiniekiem piekļuve Objekta telpām, kurās būs nepieciešams veikt ar Pasūtījuma izpildi saistītas darbības tiks nodrošināta darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (laiku vienu darba dienu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi).

5.3. Izpildītāja darbiniekiem, atbilstoši tehniskās specifikācijas 5.1. un 5.2.apakšpunktā noteiktajam, piekļuve Objekta telpām, kurās būs nepieciešams veikt ar Pasūtījuma izpildi saistītas darbības tiks nodrošināta pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas apsargam.

5.4. Pēc darbu pabeigšanas vietai jābūt sakoptai.

**6. Piedāvājuma iesniegšanas noteikumi:**

6.1. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic visa pasūtījuma apjoma apsekošana.

6.2. Pretendents iesniedzot piedāvājumu norāda izmaksas *euro* (bez PVN) par pasūtījuma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

**Finanšu piedāvājums**

**Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2 iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu aprīkošana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kāpņu telpas nosaukums** | **Izmaksas**  **EUR**  **bez PVN** |
| 1. | Rezerves kāpņu telpa “Valnītis” 6 krānu aprīkošana |  |
| 2. | Rezerves kāpņu telpa “Telefoncentrāle” 6 krānu aprīkošana |  |
| 3. | Rezerves kāpņu telpa “melnajā” 6 krānu aprīkošana |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** | |  |

*Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu un citas saistītās izmaksas.*