**Tehniskā specifikācija**

**Akustisko starpsienu iegāde**

1. IESNIEDZA

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Tālr.  |  |
| Banka, Kods, Konts:  |  |

2. PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

1. **Vispārīgās prasības**
2. Akustisko starpsienu (brīvi stāvošo starpsienu un darba galdu starpsienu) piegādes un uzstādīšanas vieta – Vaļņu iela 2, Rīga.
3. Akustiskās starpsienas jāizgatavo ar gaiši pelēkiem elementiem gan furnitūrā, gan tekstilos.
4. Akustisko starpsienu jāizgatavo atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām tehniskajām prasībām.
5. Akustisko starpsienu, to sastāvdaļām un piederumiem ir jābūt jauniem un nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
6. Visām akustiskām starpsienām ir jābūt to lietotāju veselībai drošām.
7. Akustisko starpsienu piegādes termiņš 30 (trīsdesmit) dienu laika no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas vai vienojoties ar Pasūtītāju par citu termiņu.
8. Garantijas laiks ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akustisko starpsienu piegādes dienas.
9. **Tehniskās prasības/Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskās prasības/apraksts** | **Izmērs**  | **Cena par 1 (vienu) vienību bez PVN** |
|  | Troksni absorbējoša brīvi stāvošā starpsiena ar metāla pēdu (ar iespēju pievienot ritentiņus)Pārvalka materiāls - audumsKrāsa – pelēkaNe mazāk kā C klases akustiskais vērtējus | Platums ~ 1600mm (+/-20mm) Augstums ~ 1200mm (+/- 20mm)Biezums ~ 40mm (+/- 20mm) |  |
|  | Darba galda starpsiena ar stiprinājumiem, kas paredzēti starpsienas montāžai pie darba galdaPārvalka materiāls - audumsKrāsa – pelēkaNe mazāk kā C klases akustiskais vērtējus | Platums ~ 1600mm (+/-20mm) Augstums ~ 600mm (+/- 20mm)Biezums ~ 40mm (+/- 20mm) |  |
|  | Darba galda starpsiena ar stiprinājumiem, kas paredzēti starpsienas montāžai pie darba galdaPārvalka materiāls - audumsKrāsa – pelēkaNe mazāk kā C klases akustiskais vērtējus | Platums ~ 800mm (+/-20mm) Augstums ~ 600mm (+/- 20mm)Biezums ~ 40mm (+/- 20mm) |  |