**Tehniskā specifikācija**

**Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope,**

**ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas pārbaude un remontdarbu nodrošināšana pēc pieprasījuma**

IESNIEDZA

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Tālr.  |  |
| Banka, Kods, Konts:  |  |

PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |

**1. Vispārīgās prasības**

Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, Rīgā, atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas prasībām jānodrošina:

1.1. Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi;

1.2. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas apkope (ugunsdzēsības krānu pārbaude un ugunsdzēsības sūkņu stacijas pārbaude);

1.3. Iespēju iegādāties ugunsdrošības pasākumu īstenošanai nepieciešamās zīmes (izgaismotās, luminiscējošās, gaismu atstarojošās, parastās (dabīgā apgaismojuma) atbilstoši nepieciešamībai un saskaņojot ar Pasūtītāju;

1.4. Ugunsdzēsības aparātu uzpilde, remonts, utilizācija, jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde un ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas remonts tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

1.5. Praktiskās nodarbības, apmācības un instruktāžu darbam ar ugunsdzēsības aparātiem, atbilstoši nepieciešamībai un saskaņojot ar Pasūtītāju.

**2. Prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskajai apkopei**

2.1. Ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi izpildītājs veic atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām;

2.2. Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā reizi gadā;

2.3. Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi izpildītājs veic ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietā, kas sertificēta atbilstoši standartam LVS 402:2018 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” vai standartam LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasībām;

2.4. Objektā izvietoto ugunsdzēsības aparātu savākšanu, transportēšanu uz tehniskās apkopes vietu, transportēšanu atpakaļ uz Objektu pēc tehniskās apkopes veikšanas un ugunsdzēsības aparātu izvietošanu Objektā tiem paredzētajās vietās, saskaņā ar evakuācijas plānu, veic Izpildītājs. Izpildītājs uz ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes laiku nodrošina, ka Objektā tiek izvietoti pagaidu ugunsdzēsības aparāti, kas atbilst to ugunsdzēsības aparātu tehniskajiem nosacījumiem, kuriem tiek veikta apkope;

2.5. Ja ugunsdzēsības aparātam tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka ugunsdzēsības aparāts nav derīgs ekspluatācijai, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju un tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic ugunsdzēsības aparāta remontu;

2.6. Ja ugunsdzēsības aparātam nav iespējams veikt remontu, lai tas būtu lietošanai derīgs, Izpildītājs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, nodrošina nederīgā ugunsdzēsības aparāta utilizāciju;

2.7. Ja nepieciešams jauns ugunsdzēsības aparāts pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs piegādā ugunsdzēsības aparātus uz Pasūtītāja norādīto adresi.

**3. Prasības jaunu ugunsdzēsības aparātu piegādei**

3.1. Izpildītājs piegādā ugunsdzēsības aparātus un to turētājus uz tehniskajā specifikācijā norādīto adresi pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

3.2. Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst Eiropas Savienības direktīvas PED 97/23/EC un Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.282 “Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi” prasībām.

**4. Prasības ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas pārbaudei**

4.1 Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu pārbaudes Izpildītājs veic atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam ne retāk kā reizi gadā;

4.2. Izpildītājs pēc pārbaudes korekti aizpilda un izsniedz Pasūtītājam informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi noformētu atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 2.pielikumam;

4.3. Pēc ūdensapgādes sistēmu pārbaudes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam informāciju, kurā norāda pārbaudes rezultātā fiksētos ražības un spiediena parametrus katram iekšējam ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānam;

4.4. Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude ir jāveic vienu reizi kvartālā atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

**5. Prasības praktiskās nodarbības, apmācības un instruktāžas darbam ar ugunsdzēsības aparātiem organizēšanā**

5.1. Organizēt, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, praktiskās nodarbības, apmācības un instruktāžu darbam ar ugunsdzēsības aparātiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

5.2. Organizēt praktiskās nodarbības Izpildītāja norādītajā adresē, kas nepārsniedz attālumu 15 km rādiusā no Tehniskajā specifikācijā norādītās Objekta adreses.

5.3. Nodrošināt automobiļa stāvvietu Izpildītāja norādītajā adresē praktisko nodarbību laikā.

**6. Pasūtījuma izpildes vispārīgie noteikumi**

6.1. Izpildītājam pasūtījuma izpilde līguma noslēgšanas gadījumā jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja (informācija par nepieciešamību uzsākt pasūtījuma izpildi tiks nosūtīta uz līgumā norādītā izpildītāja pārstāvja e-pasta adresi);

6.2. Līguma noslēgšanas gadījumā līguma darbības termiņš būs līdz līgumsummas sasniegšanai, bet ne ilgāks par 5 gadiem;

6.3. Pasūtītājam ir iespēja vienpusēji izbeigt līgumu, pirms līguma darbības termiņa beigām, 30 dienas iepriekš informējot par to izpildītāju (informācija par līguma izbeigšanu pirms līguma darbības termiņa tiks nosūtīta uz līgumā norādītā Izpildītāja pārstāvja e-pasta adresi);

6.4. Izpildītāja pārstāvim piekļuve, lai veiktu ar pasūtījuma izpildi saistītus darbus tiks nodrošināta darbdienās no pulksten 8:30 līdz 16:00, pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas ministrijas ēkas apsardzes darbiniekam.

**7. Līguma summa un līguma darbības termiņš**

7.1. Plānotā līguma summa līguma noslēgšanas gadījumā būs EUR 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti *euro* un 00 centi), bez PVN;

7.2. Līguma darbības termiņš ir līdz tehniskās specifikācijas 7.1.apakšpunktā norādītās līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk par 5 gadiem.

**8. Maksājumu veikšanas kārtība**

8.1. Pasūtītājs izpildītājam apmaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta un attiecīgā rēķina saņemšanas no izpildītāja.

**9. Piedāvājuma iesniegšanas noteikumi**

9.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu darbu veikšanā un apkalpošanā (vismaz divi objekti pēdējo divu gadu laikā);

9.2. Pretendents iesniedzot piedāvājumu iesniedz pretendenta atbilstības apliecinājumu tehniskās specifikācijas 9.1. apakšpunktā norādītajam, norādot: pasūtītāju, pakalpojuma sniegšanas adresi, pakalpojuma sniegšanas laiku un pasūtītāja kontaktinformāciju;

9.3. Pretendents iesniedzot finanšu piedāvājumu norāda izmaksas (EUR bez PVN) par :

9.3.1. 1.pozīciju - Ikgadējā ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa pārbaude un pildīšanas izmaksas;

9.3.2. 2.pozīciju - Ūdensapgādes sistēmu pārbaude;

9.3.3. 3.pozīciju - Praktiskās nodarbības, apmācības un instruktāžas darbam ar ugunsdzēsības aparātiem.

**10. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji**

10.1. Pasūtītājs izvērtē pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;

10.2 Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenas piedāvājumu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

10.3.Piedāvājuma zemākā cena tiek aprēķināta - summējot pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas.

1.pielikums

finanšu piedāvājuma veidlapa

**pretendenta “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

 **(norāda uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas Nr.)**

**Finanšu piedāvājums**

Rīgā, 2023.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **1.pozīcija - Ikgadējā ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa pārbaude un pildīšanas izmaksas** |
| N.p.k. | **Ugunsdzēsības aparātu veids** | **Plānotais apjoms** | **Mērvienība** | **Cena par vienu vienību**(EUR bez PVN) |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA – 6 kg. | 36 | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA – 9 kg. | 1 | gab. |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA – 2 kg. | 2 | gab. |  |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts OA – 3 kg. | 12 | gab. |  |
| 5. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāta pildīšanas izmaksas | Pēc pieprasījuma | kg |  |
| 6. | Pulvera ugunsdzēsības aparāta pildīšanas izmaksas | Pēc pieprasījuma | kg |  |
| **1.pozīcijas cenu summa EUR bez PVN** |  |

|  |
| --- |
| **2.pozīcija - Ūdensapgādes sistēmu pārbaude** |
| N.p.k. | **Sistēmu pārbaudes veids** | **Plānotais apjoms** | **Mērvienība** | **Cena par vienu vienību**(EUR bez PVN) |
| 1. | Ugunsdzēsības iekšējo ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaude, rezultātu noformēšana | 35 | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas pārbaude, rezultātu noformēšana | 1 | gab. |  |
| **2.pozīcijas cenu summa EUR bez PVN** |  |

|  |
| --- |
| **3.pozīcija - Praktiskās nodarbības, apmācības un instruktāžas darbam ar ugunsdzēsības aparātiem** |
| N.p.k. | **Praktiskās nodarbības veids** | **Plānotais apjoms** | **Cena par grupu līdz 8 cilvēkiem**(EUR bez PVN) |
| 1. | Praktiskā nodarbība ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības pārklāju | Grupa līdz 8 cilvēkiem |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu uzpildes izmaksas | Grupa līdz 8 cilvēkiem |  |
| **3.pozīcijas cenu summa EUR bez PVN** |  |

**Praktiskās nodarbības plānotā norises vietas adrese:**

­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Finanšu piedāvājumu sagatavoja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (norāda amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu)

2.pielikums

pieredzes apliecinājuma veidlapa

**pretendenta “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

 **(norāda uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas Nr.)**

**pieredzes apliecinājums**

**līdzvērtīgu pasūtījumu izpildē**

Rīgā, 2023.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pasūtījuma nosaukums** | **Pakalpojuma sniegšanas adrese** | **Pakalpojuma sniegšanas laiks** | **Pasūtītāja kontaktinformācija** |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |

Apliecinājumu sagatavoja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (norāda amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu)